S1L2

Dati i seguenti IP dobbiamo scrivere per ognuno di essi:  
IP Network, IP Gateway, IP Broadcast, quanti ottetti per gli host, quanti e quali per la network.

● 1.1.1.1/8 ● 128.1.6.5/12 ● 200.1.2.3/24 ● 192.192.1.1/22 ● 126.5.4.3/9 ● 200.1.9.8/24 ● 172.16.0.4/16



